#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
Dma.Request0=SPI1_TX
Dma.RequestsNb=1
Dma.SPI1_TX.0.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI1_TX.0.Instance=DMA1_Channel3
Dma.SPI1_TX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_TX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_TX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_TX.0.Priority=DMA_PRIORITY_VERY_HIGH
Dma.SPI1_TX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
File.Version=6
GPIO.groupedBy=
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F030F4P6
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=DMA
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SPI1
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F030F4Px
Mcu.Package=TSSOP20
Mcu.Pin0=PA5
Mcu.Pin1=PA7
Mcu.Pin2=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=3
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030F4Px
MxCube.Version=6.8.1
MxDb.Version=DB.6.0.81
NVIC.DMA1_Channel2_3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
PA5.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA7.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F030F4Px
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.4
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STCubeGenerated.ioc
ProjectManager.ProjectName=STCubeGenerated
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,4-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true
RCC.AHBCLKDivider=RCC_SYSCLK_DIV4
RCC.AHBFreq_Value=5000000
RCC.APB1Freq_Value=5000000
RCC.APB1TimFreq_Value=5000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=5000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=5000000
RCC.IPParameters=AHBCLKDivider,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USART1Freq_Value
RCC.PLLCLKFreq_Value=20000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL5
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=20000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=5000000
RCC.USART1Freq_Value=5000000
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2
SPI1.CalculateBaudRate=2.5 MBits/s
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler,DataSize
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
