CR Réunion PID 01/10

· 1er review 14/10 : 
· avancement sur l’état de l’art
· extraire les contraintes depuis le site du concours 
· présenter une architecture globale, comparer les différentes topologies 


· Définir les rôles de chacun au sein de l’équipe : prise de notes, compte-rendu, rappel de deadline, prise de contact tuteur etc. 
· Choix de topologie : 
· Avec isolation galvanique : LLC, DAB, PSFB, Forward, Flyback, Push-pull 
· Sans isolation : Boost, non-inverted buck-boost, (SEPIC ?) 
· Keywords : DC/DC, bidirectionnel, battery, e-bike, high step-up, GaN ou SiC 
· Control digital : STM32G474 ave Nucleo ou Owntech SPIN ou integrated control 
· Environnements utilisés : KiCad, LTSpice, Cube STM32, SIMBA 






